Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Spreizklemme
lam. Cu. 20x3 ... 32x15
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	800 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	750 A
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	750 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	25 kA

Klemmstellen
lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 24 x 1

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Gewindestift M16, Inbus Gr. 8
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Kabelbett:
	Messing, verzinnt

Klemmkörper:	verzinkter Stahl, chromitiertSchraube:	Innensechskantschraube M16 x 1,5 (S8), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Klemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Übergreifen des Leiters möglich,Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.Kontaktierung des Leiters mit der Sammelschiene erfolgt über Kontaktblock.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01319000