Ausschreibungstext

Beschreibung
Türkupplungsdrehantrieb

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Sonstiges
Griff in Position 0 (Aus) mit bis zu drei Schlössern mit Bügeldurchmesser 4 bis 5 mm verriegelbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23904000AD