Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 1-polig, Gabel, Teilung 27 mm
80 A, 1 m lang
16 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	80 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,8 W
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	130 A
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31024000A