Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig
140 x 295
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	540 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	39,7 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32975000