Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 1000 A / 5 A
5 VA / Klasse 1
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,5 W

Werkstoffeigenschaften
Material: Polyamid
Elektro-Gießharz
temperaturbeständig bis 120 °C

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32985000