Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M10, Griff rot
Größe 2

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 B (690V)
AC-22 B (690V)
AC-21 B (690V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	109,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Klemmstellen
Schraube M10 :
Md 25 - 31 Nm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33361000