Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Nullleiter für SD1 3P Lasttrennschalter
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33683000A