Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 2500 A
150 mm
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.800 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	15,4 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	2.500 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	97,3 kA

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01275000