Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger PE/N
1-polig, einzeln montierbar
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01601000