Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A
690 V, gR
10 x 38
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	12 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	700 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,1 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	200 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31210000