Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Univ.-Leiteranschluss-Klemme
4 - 35 mm², AWG 12 - 2
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	115 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	115 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	270 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	34,9 kA

Klemmstellen
4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter eindrähtig und mehrdrähtig,
lam. Cu 3 x 9 x 0,8 oder 6 x 9 x 0,8

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ3), verzinkt, chromitiert 
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Haltefeder:
	korrosionsbeständiger Federstahl 

Sonstiges
Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01285000