Ausschreibungstext

Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder
3-polig, front- und rückseitige Abdeckung, Abdeckung 115 mm breit
Befestigung an 2 Schienenträgern 01430 mit Mittenabstand 100 mm
185Power

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01482000A