Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 1600 A
150 mm lang
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.400 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,6 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.600 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	72,7 kA

SCCR:	45 kA

Werkstoffeigenschaften
Schrauben:
	Sechskant-Schraube M8, Schlüsselweite 13
Klemmenkörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

Klemmkörper :	Cu-Profil, vernickelt, 	zur Überbrückung des SystemabstandesSchrauben :	Sechskantschrauben M8 mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01829000