Ausschreibungstext

Beschreibung
Verbindungsset 1600 A (3-polig)
150 mm, elastische Längsverbindung 
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	38,4 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.600 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Werkstoffeigenschaften
Klemmkörper Messing
Innensechskantschrauben M12, verzinkt, chromitiert
Verbindungsstück: Lamellenkupfer verschweißt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
30322000