Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	175 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	175 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	300 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	40,5 kA

Sonstiges
Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01401000