Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3
10 - 120 mm²
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	35,4 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01426000