Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschiene 12 x 5
Länge 2,40 m, verzinnt
30Compact 3P
30Compact 5P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	32,0 W

Die erreichbare Strombelastbarkeit hängt von den Temperaturverhältnissen (Lufttemperatur, Schienentemperatur) am Einbauort ab. Strombelastbarkeit 

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01618000