Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 1600 A
50 mm lang
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.400 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,5 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.600 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	72,7 kA

SCCR:	30 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01827000