Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV
beidseitig Schraube M10
Größe 1XL / 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,5 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

SCCR:	15 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03290000