Ausschreibungstext - Entwurf

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 2-polig
Schraube M12, ohne Griff
500 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	500 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,2 W

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23050000AD