Ausschreibungstext - Entwurf

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 2-polig
Schraube M10, ohne Griff
400 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approbationen
IEC (CB), VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	11,0 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	400 A
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23053000AD