Ausschreibungstext - Entwurf

Beschreibung
QUADRON CrossBoard
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A
Schraube M8

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-21B (690V/ 160A)
AC-22B (500V/ 160A)
AC-22B (690V/ 125A)
AC-22B (800V/ 63A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,7 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Sonstiges
Schneller und sicherer Umbau der Kabelabgangsseite für Anschluss oben und unten
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren ohne Werzeug
Zum Anschluss der Kabel ist die Demontage des Berührungsschutzes nicht notwendig

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33015000A