Ausschreibungstext

Beschreibung
BROOME10®CrossBoard
Netzteil 10 A
400 V AC / 24 V DC, mit Push-in-Klemmen

Standards
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	480 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Spannungsabgriff 2-polig von L1 + L2

Klemmstellen
f+AE max. 1,5 mm²

Sonstiges
Direktkontaktierung auf CrossBoard®
Wirkungsgrad von 95% ermöglicht Baubreite von 45 mm
Selbstschutz im Kurzschlussfall mit intelligentem Neustart
Entfall der Vorsicherung
Überspannungsfestigkeit bis zu 6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36200000A