Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS®C14 30Compact Connect Plus
elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar
Direkt- und Wendestarter 0,1 - 6,6 A
mit IO-Link-Schnittstelle, mit Display
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	6,6 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	6,6 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36260000A