Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®
Univ.-Leiteranschluss-Klemme
1.5 - 16 mm², AWG 16 - 6
30Compact 3P
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	65 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	65 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	180 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	30,6 kA

Klemmstellen
1,5 - 16 mm² / AWG 14 - AWG 6 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter eindrähtig und mehrdrähtig,
lam. Cu 8 x 6 x 0,5

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Haltefeder:
	korrosionsbeständiger Federstahl 

Sonstiges
Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01289000