Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Spreizklemme
Cu 95 - 185 mm², AWG 3/0 - 350 MCM
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	300 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	310 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	500 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	55,8 kA

SCCR:	25 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu und Al 95 - 185 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Cu auch feindrähtig, direkt geklemmt, 

für Anwendungen nach UL / CSA :
Cu 95 - 185 mm² / AWG 3/0 - MCM 350
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Gewindestift M16, Inbus Gr. 8
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Kabelbett:
	Messing, verzinnt

Klemmkörper:	verzinkter Stahl, chromitiert Schraube:	Innensechskantschraube M16 x 1,5 (S8), verzinkt, chromitiertKabelbett:	Messing vernickelt

Sonstiges
Klemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Übergreifen des Leiters möglich,Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt,Kontaktierung der Leitung mit der Sammelschiene erfolgt über Kabelbett.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01318000