Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger
1-polig, zum Anstecken an 01603 und einzeln verwendbar, mit integrierter Endabdeckung
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

Bemessungsspannung (IEC) AC: 1000 V bei Verschmutzungsgrad 2 und Werkstoffgruppe III

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01355000