Ausschreibungstext

Beschreibung
Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe
M8
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,5 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	490 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	35,5 kA

Klemmstellen
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Sechskantschraube M8
	Schlüsselweite 13
	verzinkt, chromitiert
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 

Klemmkörper : vernickeltes Cu-Profil
Schraube : Sechskantschraube mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01748000