Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienengeräteträger
2 verschiebbare Tragschienen
45 x 200, ohne elektrische Kontaktierung
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32477000