Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M12, Griff graphitgrau
800 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	800 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

AC-23 B (500V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	169,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	40 kA

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 2500
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 40kA

konv. therm. Strom im Gehäuse
800 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) belüftet 756 x 378 x 482 mm
800 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 600 x 600 x 400 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 40

Klemmstellen
Schraube M12 :
Md 36 - 44 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33336000