Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lastumschalter 3-polig
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau
32 A

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 100 A)
AC-22 A (690 V / 100 A)
AC-21 A (690 V / 100 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33848000A