Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®
Leiteranschluss-Klemme für PE/N-Schiene
35 mm²
passend für PE- und N-Schiene 01126 bis 01130
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	500 V

Klemmstellen
1,5 - 25 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 - 10 mm² rund eindrähtig
nur bei maximalem Anzugsdrehmoment:
16 mm² rund mehrdrähtig

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01114000