Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 630 A
95 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	756 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,3 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	630 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	56,3 kA

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01141000