Ausschreibungstext

Beschreibung
Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe
M8
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,5 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	490 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	35,5 kA

Klemmstellen
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01748000