Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 32
M6 x 35
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05781000