Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 40
M10 x 60
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	3000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	3000 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05789000