Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A, mit Schlagmelder
690 V, gG
22 x 58
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	50 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,2 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	80 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31385000