Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig
140 x 270
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	630 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	44,5 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 35 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 600 V AC, 65 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32138000