Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®100Energy
NH-Sicherungsleiste 160 A
Prismenklemme 70mm²
Größe 00
100Energy

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,5 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Sonstiges
Bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33384000