Ausschreibungstext

Beschreibung
Zentraleinspeisung 1250 A
für Schrankbreite 600 mm
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	46,4 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	93 kA

4-poliges Schienensystem nachrüstbar

Sonstiges
Übersichtliche Bauweise und bohrungslose Anschlusstechnik ermöglichen sichereund kostengünstige Problemlösungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
35007000