Text for specification

Description
CAPUS®Panel
Neutral Pole for SD2-3P switch-disconnector

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Rated current (IEC):	100 A
rated voltage (IEC) AC:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
rated surge voltage Uimp :	8 kV
rated making capacity:	3.5 kA

Terminal points
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33684000A