Text for specification

Description
CAPUS®Panel
switch-disconnector 3-pole + N
screw M16, graphite-grey handle
1250 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data
Rated current (IEC):	1’250 A
rated voltage (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	250.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
rated surge voltage Uimp :	12 kV
rated making capacity:	84 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23027000AD