Text for specification

Description
busbar 12 x 5
length 2.40 m, tinned
30Compact 3P
30Compact 5P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	32.0 W

Die erreichbare Strombelastbarkeit hängt von den Temperaturverhältnissen (Lufttemperatur, Schienentemperatur) am Einbauort ab. Strombelastbarkeit 

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01618000