Text for specification

Description
feeder module 1-pole
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Rated current (IEC):	160 A

rated current (UL):	115 A
rated voltage (UL) AC:	1000 V
rated voltage (UL) DC:	1000 V
max. permitted voltage (IEC) AC:	1000 V
max. permitted voltage (IEC) DC:	1000 V

Terminal points
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31562000