Text for specification

Description
CAPUS^®Panel
Neutral Pole for SD3-3P switch-disconnector

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Rated current (IEC):	160 A
rated voltage (IEC) AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
rated surge voltage U_imp :	6 kV

Terminal points
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33685000A