Text for specification

Description
universal busbar support UL
4-pole, with internal screw holes
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
rated surge voltage Uimp :	8 kV
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01357000