Text for specification

Description
PE/N-support
1-pole, indiv. mountable
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
rated surge voltage Uimp :	6 kV
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01601000