Text for specification

Descripción
soporte para barras
1 polo, para fijar a 01231 y montaje individual
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 40 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Miscellaneous 
Suitable as centre supports, with internal screw holes.
Can be used for connection to 3-pole busbar support 01 231.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01116000