Text for specification

Descripción
barra perfil en doble T 720 mm²
longitud de 3,60 m, estañada
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	273.0 W

diagrama capacidad de corriente (IEC) 

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

corrosion-resistant, also in aggressive environments

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01190000