Text for specification

Descripción
soporte para barras de 3 fases + N + E, con protección lateral
para embarrado de 3 polos de 12 x 5 y 12 x 10
para embarrados de 5 polos de 12 x 5 y 12 x 10, N + PE 12 x 5
30Compact 3P
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	54 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
3-pole: Ipk max. = 54 kA (busbar 12x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

4- and 5-pole : Ipk = 32 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  5-pole system (IEC) 

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tornillos:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01272000